АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ
Шины на материнской плате (по отношению к CPU):
· Шина данных (I/O)
· Адресная шина (O)
· Шина управления (I/O)
· Шина питания (I)

BIOS - это аббревиатура от Basic Input Output System, то есть базовая система ввода-вывода. Это небольшая программа, которая хранится в специальном чипе на материнской плате компьютера и выполняется при включении питания.

Назначение BIOS — это инициализация и проверка аппаратных компонентов компьютера, таких как процессор, память, диски, клавиатура, видеокарта и т.д., а также загрузка операционной системы с одного из доступных устройств.

Функции BIOS можно разделить на две группы: POST и Setup.
· POST (Power-On Self-Test) - это процесс самодиагностики, который проверяет работоспособность оборудования и выводит сообщения об ошибках на экран или звуковой сигнал.
· Setup - это меню настроек, которое позволяет пользователю изменять различные параметры работы компьютера, такие как порядок загрузки устройств, частота шины, напряжение питания, пароли доступа и т.д.


1. Основные вендоры
Основные вендоры BIOS — это фирмы, которые разрабатывают и поставляют код BIOS для материнских плат разных производителей. BIOS - это базовая система ввода-вывода, которая отвечает за проверку, инициализацию и загрузку оборудования компьютера1. Среди наиболее известных вендоров BIOS можно назвать:

· Award Software - один из старейших вендоров BIOS, основанный в 1983 году. Его продукты используются многими производителями материнских плат, такими как ASUS, Gigabyte, MSI и другие. Award BIOS отличается простотой настройки и поддержкой различных функций, таких как Plug and Play, ACPI, DMI и т.д.12
· Phoenix Technologies - другой крупный вендор BIOS, основанный в 1979 году. Его продукты также широко распространены среди производителей материнских плат, таких как Dell, HP, Lenovo и другие. Phoenix BIOS имеет высокую степень совместимости с разными устройствами и операционными системами, а также поддерживает различные стандарты безопасности, такие как TPM, UEFI и т.д.12
· American Megatrends (AMI) - еще один известный вендор BIOS, основанный в 1985 году. Его продукты также популярны среди производителей материнских плат, таких как Intel, ECS, Biostar и другие. AMI BIOS имеет множество настроек и возможностей для тонкой настройки системы, а также поддерживает различные технологии, такие как RAID, USB Boot и т.д.
· Active Management Technology — это технология удаленного управления компьютерами, которая входит в состав платформы Intel vPro. Она позволяет администраторам получать доступ к компьютерам независимо от состояния операционной системы или питания, выполнять диагностику, обновление и восстановление системы.

2. Интерфейс BIOS:
Интерфейс BIOS — это графическое или текстовое меню, которое позволяет пользователю настраивать различные параметры работы компьютера и оборудования. Интерфейс BIOS можно вызвать во время загрузки компьютера, нажав определенную клавишу или комбинацию клавиш, которая зависит от производителя материнской платы или компьютера13. Обычно это F2, F10, Del или Esc.

Интерфейс BIOS обычно состоит из нескольких разделов, которые могут иметь разные названия в зависимости от версии BIOS. Например:
· Main - в этом разделе можно увидеть основную информацию о системе, такую как дата и время, версия BIOS, тип и объем памяти, модель процессора и т.д.
· Advanced - в этом разделе можно настроить различные опции, связанные с процессором, чипсетом, памятью, портами и другими компонентами.
· Boot - в этом разделе можно выбрать порядок загрузки устройств, таких как жесткий диск, оптический диск, флеш-накопитель и т.д.
· Security - в этом разделе можно установить пароли для доступа к BIOS или к системе, а также включить или отключить различные функции безопасности.
· Exit - в этом разделе можно сохранить или отменить изменения настроек BIOS и выйти из интерфейса.
Для управления интерфейсом BIOS используется клавиатура, так как мышь может не работать. Для перемещения по меню используются клавиши со стрелками, для выбора пункта - клавиша Enter, для возврата на предыдущий уровень - клавиша Esc. Для изменения значения параметра могут использоваться клавиши +/- или PgUp/PgDn. Для сохранения изменений и выхода из BIOS нужно нажать F10 или выбрать соответствующий пункт меню.

UEFI - это новая технология, которая призвана заменить устаревший BIOS. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) - это интерфейс между операционной системой и аппаратным обеспечением компьютера, который обеспечивает более быструю и безопасную загрузку системы. UEFI имеет графический интерфейс с поддержкой мыши и русского языка, а также больше возможностей для настройки и диагностики компьютера. UEFI также поддерживает загрузку с дисков большого объема (более 2 ТБ) и совместим с новыми стандартами безопасности.
Legacy - это режим работы UEFI, который эмулирует старый BIOS. Это нужно для совместимости с операционными системами или устройствами, которые не поддерживают

3. Интерфейсы подключения устройств
Интерфейсы подключения устройств — это способы взаимодействия между компьютером и периферийными устройствами, такими как клавиатура, мышь, принтер, сканер, жесткий диск, видеокарта и т.д. Интерфейсы подключения обеспечивают передачу данных, электропитания и управляющих сигналов между устройствами.

Интерфейсы подключения делятся на внутренние и внешние. Внутренние интерфейсы используются для подключения устройств внутри корпуса компьютера, например, жестких дисков, видеокарт или оперативной памяти. Внешние интерфейсы используются для подключения устройств снаружи корпуса компьютера, например, клавиатуры, мыши или принтера.

Интерфейсы подключения также делятся на последовательные и параллельные. Последовательные интерфейсы передают данные по одному биту за раз по одной линии связи. Параллельные интерфейсы передают данные по нескольким битам за раз по нескольким линиям связи.
USB:
USB (Universal Serial Bus) - это универсальный последовательный интерфейс, который позволяет подключать до 127 устройств к одному порту компьютера. USB поддерживает горячее подключение и отключение устройств, то есть не требует перезагрузки компьютера при изменении конфигурации. USB также обеспечивает электропитание для некоторых устройств, например, мыши или флеш-накопителей.
USB имеет несколько версий, которые отличаются скоростью передачи данных и формой разъемов. Наиболее распространенные версии USB:
· USB 1.1 - имеет скорость передачи данных до 12 Мбит/с и использует разъем типа A (прямоугольный) или типа B (квадратный).
· USB 2.0 - имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с и использует те же разъемы, что и USB 1.1.
· USB 3.0 - имеет скорость передачи данных до 5 Гбит/с и использует разъем типа A (прямоугольный) с дополнительными контактами или типа B (квадратный) с двумя выступами.
· USB 3.1 - имеет скорость передачи данных до 10 Гбит/с и использует разъем типа C (симметричный) или типа A с дополнительными контактами.
· USB 4 - имеет скорость передачи данных до 40 Гбит/с


Внутренние интерфейсы подключения:
Внутренние интерфейсы подключения устройств - это те, которые расположены внутри корпуса компьютера и используются для подключения компонентов системного блока, таких как процессор, оперативная память, видеокарта и т.д. К внутренним интерфейсам подключения устройств относятся:
· PCI (Peripheral Component Interconnect) - это параллельный интерфейс для подключения различных расширительных карт к шине материнской платы. PCI имеет 32-битную или 64-битную ширину шины и скорость передачи данных до 133 МБ/с или 266 МБ/с соответственно.
· PCI Express (PCIe) - это последовательный интерфейс для подключения различных расширительных карт к шине материнской платы. PCIe имеет различные версии (от 1.0 до 5.0) и различное количество линий (от x1 до x16), которые определяют скорость передачи данных. Например, PCIe 3.0 x16 имеет скорость передачи данных до 16 ГБ/с в каждом направлении.
· SATA (Serial ATA) - это последовательный интерфейс для подключения жестких дисков, оптических приводов и других накопителей данных к материнской плате. SATA имеет различные версии (от 1.0 до 3.2) и скорость передачи данных от 150 МБ/с до 1969 МБ/с соответственно.
· AGP (Accelerated Graphics Port) - это параллельный интерфейс для подключения видеокарт к материнской плате. AGP имеет различные версии (от 1x до 8x) и скорость передачи данных от 266 МБ/с до 2,1 ГБ/с соответственно.
· ISA (Industry Standard Architecture) - это параллельный интерфейс для подключения старых расширительных карт к материнской плате. ISA имеет 8-битную или 16-битную ширину шины и скорость передачи данных до 8 МБ/с или 16 МБ/с соответственно.
· EISA (Extended Industry Standard Architecture) - это параллельный интерфейс для подключения старых расширительных карт к материнской плате. EISA является расширением ISA и имеет 32-битную ширину шины и скорость передачи данных до 33 МБ/с.
· DIMM (Dual In-line Memory Module) - это модуль оперативной памяти, который подключается к материнской плате через специальные разъемы. DIMM имеет 64-битную или 72-битную ширину шины и скорость передачи данных в зависимости от типа памяти (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 и т.д.).
· SoDIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) - это модуль оперативной памяти, который подключается к материнской плате через специальные разъемы. SoDIMM имеет меньший размер и меньшее количество контактов, чем DIMM, и используется в ноутбуках и других компактных устройствах. SoDIMM также имеет скорость передачи данных в зависимости от типа памяти.
· IDE (Integrated Drive Electronics) - это параллельный интерфейс для подключения жестких дисков, оптических приводов и других накопителей данных к материнской плате. IDE имеет 40-контактный или 80-контактный разъем и скорость передачи данных до 133 МБ/с.


Внешние интерфейсы подключения:
Внешние интерфейсы подключения устройств - это те, которые расположены на задней или передней панели корпуса компьютера и используются для подключения различных периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь, принтер, сканер, монитор и т.д. К внешним интерфейсам подключения устройств относятся:

· USB (Universal Serial Bus) - это последовательный интерфейс для подключения различных устройств к компьютеру. USB имеет различные версии (от 1.0 до 3.2) и различные типы разъемов (от A до C), которые определяют скорость передачи данных и направление подключения. Например, USB 3.0 Type-A имеет скорость передачи данных до 5 Гбит/с и может подключаться только одним способом.
· PS/2 (Personal System/2) - это параллельный интерфейс для подключения клавиатуры и мыши к компьютеру. PS/2 имеет 6-контактный мини-дин разъем и скорость передачи данных до 12 Мбит/с.
· Serial Port - это последовательный интерфейс для подключения старых устройств к компьютеру, таких как модемы, мыши, принтеры и т.д. Serial Port имеет 9-контактный или 25-контактный D-sub разъем и скорость передачи данных до 115 Кбит/с.
· Parallel Port - это параллельный интерфейс для подключения старых устройств к компьютеру, таких как принтеры, сканеры и т.д. Parallel Port имеет 25-контактный D-sub разъем и скорость передачи данных до 2 Мбит/с.
· Audio Port - это аналоговый интерфейс для подключения звуковых устройств к компьютеру, таких как колонки, наушники, микрофоны и т.д. Audio Port имеет 3
